
Instalacja pod Windows 9x/ME

Po wlazeniu do komputera karta zostanie wykryta. Nalezy podac sciezke dostepu do sterownikow.
Po zainstalowaniu sterownikow nalezy zainstalowac oprogramowanie.

Instalacja pod Windows 2000/XP

Po wlazeniu do komputera karta zostanie wykryta. Nalezy podac sciezke dostepu do sterownikow.
Po zainstalowaniu sterownikow nalezy zainstalowac SP_win2000 a nastepnie oprogramowanie
