2、参数配置
    # 单板上电后，敲任意键进入u-boot。设置serverip（即tftp服务器的ip）、ipaddr（单板ip）和ethaddr（单板的MAC地址）。
    setenv serverip xx.xx.xx.xx
    setenv ipaddr xx.xx.xx.xx 
    setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    setenv netmask xx.xx.xx.xx
    setenv gatewayip xx.xx.xx.xx
    ping serverip，确保网络畅通。

	setenv serverip 172.18.6.70;setenv ipaddr 172.18.12.134;setenv netmask 255.255.0.0;setenv gatewayip 172.18.0.1
3、烧写映像文件到SPI Flash
    以16M SPI Flash为例。
    1）地址空间说明
        |  256K  |  64K  | 2816K  |  3136K  |  6400K | 3456K  |  128K | 64K |  64K  |
        |--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-----|-------|
        |  boot  | para  | kernel |  rootfs |   app  |  www   |  para | p2p |  log  |

        以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。
    2）烧写u-boot UB_BOOT_BIT
        sf probe 0;mw.b 82000000 ff 40000;tftp 0x82000000 uboot_V180622;sf probe 0;sf erase 0 40000;sf write 82000000 0 40000	
        reset    
    3）烧写内核 UB_KERNEL_BIT
        mw.b 82000000 ff 2c0000;tftp 82000000 kernel_V180622;sf probe 0;sf erase 50000 2c0000;sf write 82000000 50000 2c0000
    4)烧写文件系统 UB_ROOTFS_BIT
        mw.b 82000000 ff 310000;tftp 0x82000000 rootfs_V180622;sf probe 0;sf erase 310000 310000;sf write 82000000 310000 310000
    5)烧写app UB_APP_BIT
		mw.b 82000000 ff 640000;tftp 0x82000000 app_V180613_IPC3516D_M;sf probe 0;sf erase 620000 640000;sf write 82000000 620000 640000
	6)烧写WWW UB_WWW_BIT
		mw.b 82000000 ff 360000;tftp 0x82000000 www_V180711;sf probe 0;sf erase C60000 360000;sf write 82000000 C60000 360000	
    7）设置启动参数 UB_ENVAR_BIT
	setenv bootargs 'mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),2816K(kernel),3136K(rootfs),6400K(app),3456K(www),128K(para),64K(p2p),64K(log)';
        setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x2c0000;bootm 0x82000000';sa;
    8)擦除参数1 UB_PARACLR_BIT
  	sf probe 0;sf erase fd0000 10000  
    9)擦除参数2 UB_PARACLR_BIT
    	sf probe 0;sf erase fc0000 10000
	