**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | 窗体顶端  N5008ER-E | | | **发布时间** | 2018-1-20 | | | **构建**  **号** | 13261 | | **IE端**  **版本** | | V2.0.0.71 |
| **版本说明：NORMAL** | | | | | | | | **发布类型** | **测试** | | **期待测试完成时间** | |  |
| **软件版本号** | | | N5008ER-E(DM-266-5.0-NAND)\_V8.1.0-20180120\_13261-FISHEYE.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | 中性/多国 | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 中性/英文 | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| 窗体顶端  2018.01.18  1.UI5.0中性软件  2.常规功能，支持鱼眼，鼠标滚动电子放大，智能分析  3.合入近期解决NVR BUG。  4.修改回放时进入非鱼眼通道电子放大后退出时出现鱼眼图标。  5.修改使用onvif协议连接ipc时，有可能导致死机问题  6.更新媒体库，鱼眼的VPSS深度由2改成了1，解决4K鱼眼卡顿问题。  7.修改预览和回放电子放大无效的问题  8.修改回放界面全屏和退出全屏的效果，造成的切换回放页面类型未先关闭全屏，导致的窗口错乱问题。  2018.01.20  去掉PIR功能 | | | | | | | | | | | | | |
| **附注（需重点测试的模块）** | | | | | | | | | | | | | |
| **2018-1-20** | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | **王震** | | | | 审核 |  | | | 发件日期 | | 2018-1-20 | |