2、参数配置
    # 单板上电后，敲任意键进入u-boot。设置serverip（即tftp服务器的ip）、ipaddr（单板ip）和ethaddr（单板的MAC地址）。
    setenv serverip xx.xx.xx.xx
    setenv ipaddr xx.xx.xx.xx 
    setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    setenv netmask xx.xx.xx.xx
    setenv gatewayip xx.xx.xx.xx
    ping serverip，确保网络畅通。

	setenv serverip 172.18.6.62;setenv ipaddr 172.18.12.120;setenv netmask 255.255.0.0;setenv gatewayip 172.18.0.1
3、烧写映像文件到SPI Flash
    以16M SPI Flash为例。
    1）地址空间说明
        |  256K  |  64K  |   3M   |    3M   |  5376K | 3904K  |  256K | 64K |  64K  |
        |--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-----|-------|
        |  boot  | para  | kernel |  rootfs |   app  |  www   |  para | p2p |  log  |

        以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。
    2）烧写u-boot UB_BOOT_BIT
        sf probe 0;mw.b 82000000 ff 40000;tftp 0x82000000 uboot_V160823;sf probe 0;sf erase 0 40000;sf write 82000000 0 40000	
        reset    
    3）烧写内核 UB_KERNEL_BIT
        mw.b 82000000 ff 300000;tftp 82000000 kernel_V160530;sf probe 0;sf erase 50000 300000;sf write 82000000 50000 300000
    4)烧写文件系统 UB_ROOTFS_BIT
        mw.b 82000000 ff 300000;tftp 0x82000000 rootfs_V160620;sf probe 0;sf erase 350000 300000;sf write 82000000 350000 300000
    5)烧写app UB_APP_BIT
		mw.b 82000000 ff 580000;tftp 0x82000000 app_V160923_IPC3516D_M;sf probe 0;sf erase 650000 580000;sf write 82000000 650000 580000
	6)烧写WWW UB_WWW_BIT
		mw.b 82000000 ff 3d0000;tftp 0x82000000 www_V160920;sf probe 0;sf erase bd0000 3d0000;sf write 82000000 bd0000 3d0000	
    7）设置启动参数 UB_ENVAR_BIT
    	setenv bootargs 'mem=80M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3M(kernel),3M(rootfs),5632K(app),3904K(www),256K(para),64K(p2p),64K(log)';
        setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x300000;bootm 0x82000000';sa;
    8)擦除参数 UB_PARACLR_BIT
    	sf probe 0;sf erase fa0000 20000
    9)擦除备份参数 UB_PARACLR_BIT	
    	sf probe 0;sf erase fc0000 20000