1、参数配置
    # 单板上电后，敲任意键进入u-boot。设置serverip（即tftp服务器的ip）、ipaddr（单板ip）和ethaddr（单板的MAC地址）。
    setenv serverip  192.168.1.50
    setenv ipaddr    192.168.1.100
    setenv ethaddr   00:10:85:18:40:91
    setenv netmask   255.255.255.0
    setenv gatewayip 192.168.1.1
    ping serverip，确保网络畅通。
2、烧写映像文件到NAND Flash
    以64M Nand Flash为例。
    1）地址空间说明
        |      2M       |     14M       |     32M       |         60M            |    10M   |	   4M    |   6M   |
        |---------------|---------------|---------------|------------------------|----------|------------|--------|
        |     boot      |    kernel     |    rootfs     |         app            |    www   |      para  |   p2p  |

        以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。
    2）烧写u-boot和开机logo，升级logo
        2-1)烧录u-boot UB_BOOT_BIT
            mw.b 42000000 ff 80000;tftp 42000000 u-boot-hi3536.bin;nand erase 0 80000;nand write 42000000 0 60000

        2-2)烧录开机logo UB_LOGO_BIT
            mw.b 42000000 ff 20000;tftp 42000000 start_logo.jpg;nand erase c0000 20000;nand write 42000000 c0000 20000
        2-3)烧录升级logo
            mw.b 42000000 ff 20000;tftp 42000000 start_logo.jpg;nand erase e0000 20000;nand write 42000000 e0000 20000
    3）烧写内核 UB_KERNEL_BIT
        mw.b 42000000 ff e00000;tftp 42000000 uImage_hi3536;nand erase 200000 e00000;nand write 42000000 200000 d00000
    4)烧写文件系统 UB_ROOTFS_BIT
        mw.b 42000000 ff 2000000;tftp 42000000 rootfs_hi3536_2k_4bit.yaffs2;nand erase 1000000 2000000;nand write.yaffs 42000000 1000000 2000000
        #注意：用tftp烧写rootfs时，请用 $(filesize)替换最一个的 2000000 即可；$(filesize)为文件的实际大小
    6)烧写app UB_APP_BIT
        mw.b 42000000 ff 3c00000;tftp 42000000 Encryptv282_D9816AHD.bin;nand erase 3000000 3c00000;nand write 42000000 3000000 3a00000
    6)烧写www UB_WWW_BIT
        mw.b 42000000 ff a00000;tftp 42000000 www_V140912;nand erase 6c00000 a00000;nand write 42000000 6c00000 900000
    7）设置启动参数 UB_ENVAR_BIT
        setenv bootargs 'mem=449M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:2M(boot),14M(kernel),32M(rootfs),60M(app),10M(www),4M(para),6M(p2p)';
        setenv bootcmd 'nand read 42000000 0x200000 0x500000;bootm 42000000';sa;
    8)擦参数 UB_PARACLR_BIT
        nand erase 7600000 400000;
    9)擦除备份参数
        nand erase 7a00000 600000;(注：如果擦除了备份参数区，要重新设置keyid和boardid)

3、启动新系统
        reset   # 重启进入新系统。
