
1、参数配置
    # 单板上电后，敲任意键进入u-boot。设置serverip（即tftp服务器的ip）、ipaddr（单板ip）和ethaddr（单板的MAC地址）。
    setenv serverip  192.168.1.50
    setenv ipaddr    192.168.1.100
    setenv ethaddr   00:10:85:18:40:91
    setenv netmask   255.255.255.0
    setenv gatewayip 192.168.1.1
    ping serverip，确保网络畅通。

2、烧写映像文件到SPI Flash
    以32M SPI Flash为例。
    1）地址空间说明
        |  256K |  64K |     64K     |      64K     |      3M      |     6656K     |    16768K   |  5632K   |   128K   |  64K   |
        |-------|------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|--------|
        |  boot | para |  start_logo | upgrade_logo |    kernel    |     rootfs    |      app    |   www    |   para   |   P2P  |

        以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。
   2）烧写u-boot和开机logo，升级logo
	 2-1)烧录u-boot UB_BOOT_BIT
        sf probe 0; mw.b 82000000 ff 40000;tftp 0x82000000 u-boot-hi3531_930MHz.bin;sf probe 0; sf erase 0 40000;sf write 82000000 0 40000
       (开机/升级图片存放区全部设为0xff,配合uboot来检测图片是否存在)
        mw.b 82000000 ff 10000;sf probe 0;sf erase 50000 10000;sf write 82000000 50000 10000 
        mw.b 82000000 ff 10000;sf probe 0;sf erase 60000 10000;sf write 82000000 60000 10000 
	 
	  2-2)烧录开机logo UB_LOGO_BIT
		mw.b 82000000 ff 10000;tftp 82000000 start_logo.jpg;sf probe 0;sf erase 50000 10000;sf write 82000000 50000 10000
	  2-3)烧录升级logo
		mw.b 82000000 ff 10000;tftp 82000000 upgrade_logo.jpg;sf probe 0;sf erase 60000 10000;sf write 82000000 60000 10000
    3）烧写内核 UB_KERNEL_BIT
        mw.b 82000000 ff 300000;tftp 82000000 uImage;sf probe 0;sf erase 70000 300000;sf write 82000000 70000 300000
    4)烧写文件系统 UB_ROOTFS_BIT
        mw.b 82000000 ff 680000;tftp 0x82000000 rootfs.squashfs;sf probe 0;sf erase 370000 680000;sf write 82000000 370000 680000
	5)烧写app UB_APP_BIT
		mw.b 82000000 ff 1060000;tftp 0x82000000 app_V150920_DVR9908NR_M;sf probe 0;sf erase 9f0000 1060000;sf write 82000000 9f0000 1060000
	6)烧写WWW UB_WWW_BIT
		mw.b 82000000 ff 580000;tftp 0x82000000 www_V131106;sf probe 0;sf erase 1a50000 580000;sf write 82000000 1a50000 580000	
    7）设置启动参数 UB_ENVAR_BIT
        setenv bootargs 'mem=200M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:448K(boot),3M(kernel),6656K(rootfs),16768K(app),5632K(www),128K(para),64K(p2p)';
        setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x70000 0x300000;bootm 0x82000000';sa;
    8)擦除参数 UB_PARACLR_BIT
		sf probe 0;sf erase 1fd0000 20000(注：如果擦除了参数，要重新设置keyid和boardid)