 1、参数配置
    # 单板上电后，敲任意键进入u-boot。设置serverip（即tftp服务器的ip）、ipaddr（单板ip）和ethaddr（单板的MAC地址）。
    setenv serverip  192.168.1.50
    setenv ipaddr    192.168.1.100
    setenv ethaddr   00:10:85:18:40:91
    setenv netmask   255.255.255.0
    setenv gatewayip 192.168.1.1
    ping serverip，确保网络畅通。
2、烧写映像文件到SPI Flash
    以32M SPI Flash为例。
    1）地址空间说明
        |  256K |  64K |     64K     |      64K     |    2560K     |     3M        |     5504K   |   4352K  |   384K   |  64K   |
        |-------|------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|----------|--------|
        |  boot | para |  start_logo | upgrade_logo |    kernel    |     rootfs    |      app    |   www    |   para   |   P2P  |

        以下的操作均基于图示的地址空间分配，您也可以根据实际情况进行调整。
	2）烧写u-boot和开机logo，升级logo
      2-1)烧录u-boot UB_BOOT_BIT
        sf probe 0; mw.b 82000000 ff 40000;tftp 0x82000000 uboot_V130617;sf probe 0; sf erase 0 40000;sf write 82000000 0 40000
       (开机/升级图片存放区全部设为0xff,配合uboot来检测图片是否存在)
        mw.b 82000000 ff 10000;sf probe 0;sf erase 50000 10000;sf write 82000000 50000 10000 
        mw.b 82000000 ff 10000;sf probe 0;sf erase 60000 10000;sf write 82000000 60000 10000 
	 
	  2-2)烧录开机logo UB_LOGO_BIT
		mw.b 82000000 ff 10000;tftp 82000000 start_logo.jpg;sf probe 0;sf erase 50000 10000;sf write 82000000 50000 10000
	  2-3)烧录升级logo
		mw.b 82000000 ff 10000;tftp 82000000 upgrade_logo.jpg;sf probe 0;sf erase 60000 10000;sf write 82000000 60000 10000
    3）烧写内核 UB_KERNEL_BIT
        mw.b 82000000 ff 280000;tftp 82000000 uImage_hi3521a;sf probe 0;sf erase 70000 280000;sf write 82000000 70000 280000
    4)烧写文件系统 UB_ROOTFS_BIT
        mw.b 82000000 ff 300000;tftp 0x82000000 rootfs_hi3521a_64k.jffs2;sf probe 0;sf erase 2f0000 300000;sf write 82000000 2f0000 300000
	5)烧写app UB_APP_BIT
		mw.b 82000000 ff 560000;tftp 0x82000000 app_V141112_DVR04_M;sf probe 0;sf erase 5f0000 560000;sf write 82000000 5f0000 560000
	6)烧写WWW UB_WWW_BIT
		mw.b 82000000 ff 440000;tftp 0x82000000 www_V131106;sf probe 0;sf erase b50000 440000;sf write 82000000 b50000 440000	
    7）设置启动参数 UB_ENVAR_BIT
        setenv bootargs 'mem=175M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:448K(boot),2560K(kernel),3M(rootfs),5504K(app),4352K(www),384K(para),64K(p2p)';
        setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x70000 0x280000;bootm 0x82000000';sa;
    8)擦除参数 UB_PARACLR_BIT
		sf probe 0;sf erase f90000 60000	
	9)擦除备份参数区
		sf probe 0;sf erase ff0000 10000(注：如果擦除了备份参数区，要重新设置keyid和boardid等)	
