**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | N5016 | | | **发布时间** | 2017-08-08 | | | **构建**  **号** | 10290 | | **IE端**  **版本** | | V1.0.1.40 |
| **版本说明：**MERX | | | | | | | | **发布类型** | **测试** | | **期待测试完成时间** | |  |
| **软件版本号** | | | N5016(DM-266)\_MERX\_MLANG\_V5.2.0-20170808\_10290.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | MERX / 多国+客户专用波兰文 | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 中性 / 多国 | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| **板端：**  **2017-07-14**  **1.多国语言但是用客户专用波兰文菜单，请看附件**  **2.增加客户开机logo，请看附件**  **3.配AAT IPC可以用私有协议连接，且可以自动上线**  **2017-08-08**  **1.更新ONVIF库**  **2.修改在IPC掉线时，禁止MOTION设置**  **3.更新IE**  **4.板端Image Control 界面添加Lens Flip 、Angle Filp、 Angle Trad 选项**  **5.修改手动修改自动添加的IPC的连接协议，过一会之后板端会把协议改变私有协议的问题** | | | | | | | | | | | | | |
| **附注（需重点测试的模块）** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | 王震 | | | | 审核 |  | | | 发件日期 | | 2017-08-08 | |