**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | D1108KU-NS-A | | | **发布时间** | 2017-01-05 | | | **构建**  **号** | 7244 | | **IE端**  **版本** | | V2\_0\_0\_311 |
| **版本说明：**NORMAL | | | | | | | | **发布类型** | **测试版** | | **期待测试完成时间** | |  |
| **按键板/Board Id** | | | D1108NR | | | | |
| **软件版本号** | | | D1108KU-NS-A(DM-324-4.0)\_16M\_MLANG\_V7.1.0.1-20170105\_7244.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | 中性/丹，英，芬兰，希腊，希伯来，印地，意，波斯，波兰，葡，罗马，俄，西，土，泰,法文,德文 | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 中性/英 | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| **板端：**  **2017-01-05**  1.替换文件系统，解决6134C后4路音频杂音问题 2.上传预览通道处于放大状态时, 回放,图片,事件搜索自动锁定该通道  3.开机强制输入密码。 | | | | | | | | | | | | | |
| 附注（需重点测试的模块） | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | 梁梓华 | | | | 审核 |  | | | 发件日期 | | 2017-01-05 | |